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[bookmark: _Toc181365215]1.Область применения
Инструкция приемки сырья по качеству определяет взаимодействие между собой ООО «АГРИТЕК» и Поставщика сырья.

[bookmark: _Toc181365216]2. Сокращения
ПЛ- Производственная лаборатория
ЭСУ- Элеваторно-складской участок
[bookmark: _Toc181365217]3.Общие положения
Основная цель при приемке сырья по качеству – это соблюдение всех требований на каждом этапе, прописанных в данной инструкции.

[bookmark: _Toc181365218]4.Отбор проб
[bookmark: _Hlk229057831]Каждая партия поставляемого сырья должна сопровождаться всеми необходимыми сопроводительными документами. При отсутствии сопроводительных документов отбор не производиться. Все расходы за простой транспортного средства будут возложены на Поставщика.
Отбор проб семян масличных культур производится 
по ГОСТ 10852-86 Правила приемки и методы отбора проб.
1. При отборе точечных проб из автомобилей (насыпью) ГОСТ 10852-86 пункт 2.2.1 используется Автоматический пробоотборник Falcon 4000 или ручной многоуровневый щуп.
2. При отборе точечных проб из автомобилей (тарно) ГОСТ 10852-86 пункт 2.2.5 используется ручной многоуровневый щуп или мешочный щуп.
При поступлении груженных вагонов на пути необщего пользования ООО «АГРИТЕК» сотрудниками ПЛ ООО «АГРИТЕК» до начала выгрузки производится предварительный отбор проб с вагона по следующей методике:
1. Проводится визуальный осмотр оборудования и насыпи в вагоне.
2. При наличии возможности, производится точечный отбор проб вручную многоуровневым щупом минимум в 18 точках равномерно по длине насыпи в вагоне на расстоянии от 0,5 до 1,0 м от передней и задней стенки вагона и на расстоянии около 0,5 м от боковых стен. Общая масса отобранной пробы должна быть не менее 7 кг.
3. При отсутствии возможности отбора проб вручную многоуровневым щупом, вагон будет отправлен на выгрузку не менее 25% от общего объема сырья в данном вагоне, с целью отбора проб для предварительного определения качества сырья.  
4. Дальнейшая работа с пробами проводится в соответствии с ГОСТ 10852-86 «Семена масличные. Правила приемки и методы отбора проб»

Отбор точечных проб, выделение средней пробы ГОСТ 10852-86 пункт 2.5. и формирование двух образцов производит техник лаборант в присутствии представителя от поставщика. При отсутствии представителя поставщика выделение и формирование образцов производит техник лаборант в присутствии водителя транспортного средства (ТС), на котором осуществлена доставка сырья. ООО «АГРИТЕК», по своему усмотрению, может привлечь к отбору и оформлению образцов представителя ТПП, независимого сюрвейера или независимое лицо. 
Контрольный образец пломбируется за подписью лаборанта и привлеченного стороннего участника (водителя ТС, представителя поставщика, представителя ТПП, независимого сюрвейера или иного независимого лица) регистрируется в журнале «Регистрации средних проб семян масличных культур отобранной с автотранспорта/вагона».
 Второй образец используется для определения качества сырья. В лаборатории ООО «АГРИТЕК»


[bookmark: _Toc181365219]5.Приемка сырья с допустимыми расхождениями по качеству
Если значения качественных показателей, указанных в сопроводительных документах Поставщика и/или в Спецификации на поставку и полученных сотрудниками ПЛ ООО «АГРИТЕК»  результатов не выходят за допустимые расхождения между средними значениями согласно ГОСТ, по которому производится определение качественного показателя, транспортное средство передается под разгрузку.


[bookmark: _Toc181365220]6.Приемка сырья с расхождениями по качеству, превышающими допустимые
 В случае, если значения качественных показателей, указанных в сопроводительных документах Поставщика и результатов полученных специалистами ПЛ ООО «АГРИТЕК» при отборе, выходят за допустимые расхождения между средними значениями согласно ГОСТ, по которому производится  определение качественного показателя, сотрудник ПЛ ООО «АГРИТЕК» в кратчайший срок уведомляет об этом Поставщика по средствам e-mail, указанному в договоре с Поставщиком.
Поставщик самостоятельно принимает решение, о котором сообщает ООО «АГРИТЕК» в течении 1 суток по е-mail:
1. Направить своего представителя для совместного отбора проб и определения качества сырья. 
a) При согласии представителя Поставщика с качественными показателями, определенными в ПЛ ООО «АГРИТЕК», представитель Поставщика заверяет карточку анализа своей подписью. После чего транспорт с сырьем отправляется на выгрузку.
b) В случае, не согласия с качественными показателями, определенными в ПЛ ООО «АГРИТЕК», стороны формируют три контрольных образца и обращаются в независимую лабораторию (которая согласовывается Поставщиком и ООО «АГРИТЕК») для проведения экспертизы качества сырья. После чего сырье отправляется на выгрузку. Результаты качественных показателей, полученные от независимой лаборатории, будут являться для Сторон окончательными.
2. Дать письменное разрешение ООО «АГРИТЕК» самостоятельно, без участия представителя Поставщика, производить выгрузку и отбор образцов согласно ГОСТ 10852-86 «Семена масличные. Правила приемки и методы отбора проб» для последующего определения качества сырья в ПЛ ООО «АГРИТЕК» согласно действующих ГОСТов РФ. Полученные ПЛ ООО «АГРИТЕК» показатели качества сырья оформляются в карточке анализа и принимаются Сторонами как окончательные. 
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7.Скрытые несоответствия качества сырья
При выявлении несоответствия качества сырья, которое было невозможно определить при предварительном отборе проб, начальник смены ЭСУ останавливает выгрузку и сообщает о выявленных несоответствиях качества сырья в ПЛ.
Сотрудники ПЛ уведомляют поставщика о выявленных скрытых несоответствиях качества сырья при выгрузке  по е-mail, который прописан в договоре с Поставщиком. 
Решение по дальнейшей приемке вагона с несоответствующим качеством сырья производится по соглашению Сторон. ООО «АГРИТЕК» может в одностороннем порядке отказать в приемке семян с несоответствующим качеством.
Поставщик должен в течении суток дать письменный ответ о дальнейших действиях по e-mail:
1. При решении Поставщика направить своего представителя, создается комиссия, в которую будут входит: сотрудник ЭСУ, сотрудник ПЛ, сотрудник транспортного цеха, представитель Поставщика.
Комиссия осматривает выявленные несоответствия качества сырья, фиксирует их на фото/видео, составляет акт о скрытых несоответствиях качества сырья и заверяет его подписью (Приложение1).
2. В случае, письменного ответа от Поставщика о том, что его представитель не будет направлен на место выгрузки, Поставщик подтверждает свое согласие с дальнейшими действиями сотрудников ООО «АГРИТЕК».
Комиссионно сотрудниками ООО «АГРИТЕК» будет проведена фото/видео фиксация выявленного несоответствия качества сырья и составлен акт о скрытых несоответствиях (Приложение1). Выпущенные акты будут являться подтверждающими документами, при дальнейших расчетах зачетного веса, рассмотрении споров по качеству сырья и принятии решения по приемке.
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8.Контрольный образец
 Контрольный образец хранится в течении 5 (пяти) месяцев в Образцовой №1 ООО «АГРИТЕК», для проведения работ в рамках федеральной программы мониторинга безопасности сырья (выявление незарегистрированных линий ГМО, ДНК вируса мозаики цветной капусты, пестицидов и д.р.).



Разработано:
Заместителем начальника ПЛ:     Спириной В.Ю.                     ________________


Согласовано:
Начальник ПЛ: Богомолова Е.П.                    ___________________
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Приложение 1 Акт о скрытых несоответствиях качества сырья

Акт о скрытых
несоответствиях качества сырья

[image: ]Комиссия в составе: 

сотрудник ПЛ____________________________________________;
                                                     (ФИО)
сотрудник ЭСУ _______________________________________________;
 	                   (ФИО)
            сотрудник Транспортного цеха___________________________________________;
                                                      (ФИО)
            представитель Поставщика (при присутствии)_______________________________
                                                	              (ФИО)

Произвела осмотр транспорта с семенами ,  ________________________,
поступившего от _______________________________________________________.

При осмотре установлено (описание несоответствия, нужное подчеркнуть):
Цвет: свойственный/несвойственный;
Запах: свойственный/плесневелый/кислый/слабокислый/запах нефтепродуктов/амбарный/гнилостный/полынный;
Состояние: однородное/комковое; здоровое/плесневелое;
Присутствие посторонних предметов: да/нет.
Сырье данного качества не может быть принято ООО «АГРИТЕК».
Осмотр несоответствующего сырья в транспорте_____________________ происходил в моем присутствии ______________________________________________________.
	(ФИО, подпись представителя Поставщика)
Члены комиссии:
сотрудник ПЛ ______________________
	(подпись)
сотрудник ЭСУ_______________________
	(подпись)
сотрудник Транспортного цеха ___________________
	(подпись)
представитель Поставщика (при присутствии) __________________
	     (подпись)



[image: ]          М.П	
                                     






Образец этикетки

                                              ООО «АГРИТЕК»
                                          ЭТИКЕТКА
                 к средней пробе семян рапса отобранной с автомашины/вагона
                                          
Поставщик ______________________________________________________________

 Номер вагона / автомашины________________________________________________

 Номер пробы_№___________________________________________________________

 Дата отбора______________________________________________________________

Техник лаборант производивший отбор образца:______________________________

Подпись лица присутствующего при отборе образца: _________________________
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Л ИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ     Оставляя личную подпись в приведенной ниже таблице, Вы подтверждаете, что:      Вы ознакомились   с   настоящ им   документ ом ;      Вам понят е н настоящ ий  документ;      Вы обязуетесь руководствоваться настоящим документом при выполнении работ;      Вы обязуетесь соблюдать правила, описанные в тексте документа.    

Дата  Фамилия И.О.  Должность  Личная подпись  
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